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钢筋采购招标文件


单位名称：河北建设股份有限公司第四分公司

项目名称：辰风药业安国工厂项目

招标编号： CLZB-202608-00335  

联系人：李朴

电  话：18631253716

发标时间： 2026 年 8月 31 日





招标文件

第一条： 工程概况
1.工程名称：辰风药业安国工厂项目
2.工程地点：河北省安国市现代中药工业园区
3.建设单位： 安国辰飞和汉制药有限公司
4.施工单位：河北建设集团股份有限公司第四分公司
5.建筑面积：25788.52㎡
6、采购物资明细：（见附件）
第二条： 招标要求
1、招标方式：  公开招标  。
2、 质量要求：
2.1 进场的钢材必须符合国家标准和行业标准及甲方提出的要求，当以上标准不一致时，以标准较高者为准。热轧光圆钢筋执行GB1499.1-2008、热轧带肋钢筋执行GB/T1499.2-2007、热轧型钢执行 GB/T11263-2017。国家标准如有变动的，以供货时现行的最新国家标准为准。
2.2 直条钢材长度、直径应符合国家相关标准，包装整齐；钢材不得出现明显弯曲、扭曲等变形；钢材表面不得有裂纹、折叠、结疤油污；钢材表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮；钢材表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差；钢材端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。
2.3 钢材运卸至现场后，甲方将组织监理等有关人员核查产品合格证和出厂检验报告，对产品的数量、规格、质量进行联合检验（包括现场复试）按有关规定进行见证取样检测。如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲方要求（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件立即退场，并由乙方赔偿由此造成的一切损失。
2.4 甲方人员及相关部门对货物质量验收合格，并不免除乙方对货物的质量瑕疵担保责任，因货物质量问题在施工中发生安全及质量事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
2.5 钢材每次进场时，乙方应及时向甲方提供钢筋经检验检测机构在有效期内的检验合格证明，包括生产厂家、专业检测单位出具的合格检测报告等，以及提供厂家资质证明文件等一式三份。乙方对提供资料的真实性、有效性、合法性负责，并配合甲方接受政府及上级相关部门的检查。乙方不得以任何理由（不可抗力除外）不提供或延迟提供上述技术资料。
2.6 乙方提供的钢材不符合规定的质量、规格要求（甲方及发包人对钢材验收合格并不能免除乙方的质量保证责任），应予以退换，因退换而发生的费用由乙方承担；并赔偿甲方损失。
2.7 在使用过程中经甲方或政府安全质量监督管理部门发现有产品不合格情形，乙方应承担违约责任，并承担甲方项目因此受到的罚款。
2.8 因钢材本身质量原因导致的工程建设、检查、竣工交付、用户使用及检测等工作中出现的各种隐患或质量事故所造成的一切后果均由乙方全部承担并赔偿费用。
2.9 如有更换或修理有缺陷的钢材，以达到合同约定的质量和性能，乙方承担一切费用和风险，并承担甲方因此而造成的损失；同时相应延长被更换或修理钢材的质量保证期。
3、交货日期：以项目生产安排为准，产生实际需求前三天通知中标单位。
4、评标办法：本次招标采用的评标方法为 合理最低价。
第三条： 投标方应具备的条件．
1、 投标单位注册资金 / 万  。
2、 投标单位纳税人主体资格：一般纳税人。 
3、提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。
4、投标单位需提供真实、有效的增值税发票，并做到四流一致，“发票流、资金流、合同流、货物流”。
5、投标单位非招标方黑名单企业。
6、本项目不接受联合体投标。
7.入围《集采供应商名录》
第四条： 报价要求
1. 本次招标预算暂估总量为30吨。（项目暂估数量）
品牌要求： /。
1. 报价要求：①计量单位为“元/t”；②含税单价为含增值税一票制价格，包含运费、卸车费、税金（13%）等一切费用；③本次招标含税单价为浮动价格，实际结算单价以实际订货当天第一次的“兰格网北京城市建筑钢材市场行情批量价格”为基准单价（如遇周六、日或节假日，则按节前一天上午12点前最后一次价格执行）+浮动单价计算；④浮动单价为投标竞争价格，上浮为正，下浮为负，不浮动为零；⑤各种规格钢筋的浮动单价，必须相同；此要求为废标条件，不响应的，做废标处理。 
第五条： 结算方式
1、结算方式：货物运输至甲方指定地点后，双方对标的物品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合要求时，乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理，由此发生的费用和损失均由乙方承担。经甲方检验合格后，双方共同签认的送货单作为双方结算的唯一依据；除此之外的任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算依据。
第六条： 付款方式
1、支付方式：甲方采用银行电汇或支票的方式支付货款；乙方货物到场后，甲、乙双方对账，乙方开具13%的等价增值税专用发票，甲方于该批次货物到场后45天之内支付双方确认金额的100%，依次类推。
第七条： 投标须知
[bookmark: _Hlk75267657]1、本次招标采用云采平台开标。请投标人在递交截止时间之前在云采平台进行报价。投标网址：施工云采网：http://www.zgsgycw.com/
2、答疑、澄清、变更--投标人在投标截止时间前可在云采网对招标文件提出相关疑问。招标人对投标人提出的疑问做出澄清或修改，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
3、有下列情况之一的，投标书视为无效标（即废标）。
（1）投标人未在《集采供应商名录》内的； 
（2）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；
（3）投标人恶意串通投标情形的；
（4）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；
（5）投标截止时间后提交投标报价的；
（5）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。
4、投标保证金及返还：  无  
第八条： 时间要求
1、供应商报名截止时间：  2026 年9月2日 11 时 00 分
2、投标截止时间：2026 年 9月2日12时 00 分
3、开标时间：2026年  9月2日 13 时 00 分。
第九条： 其它
1、本招标文件的解释权归招标人。
2、 投标方在货物全部供齐之前，不得因资金问题停止供货，影响正常施工，给招标方
造成的一切经济损失，由投标方承担。
3、环境、职业健康安全对投标方的要求
(1) 遵守国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325---2010）；
(2) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求；
(3) 出场车辆整洁，车况保持良好；
(4) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定；
(5) 车辆和人员在施工现场内移动，由于车辆和人员原因造成的安全事故，一律由投标方负责；
4、合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由招、投标双方先行协商解决，协商不成时，可到招标方人民法院起诉。
5、招标如遇到并列合理低价可同为中标，供应计划由招标方合理分配
6、为保证安全生产供应，招采方备用第二合理低价方，如遇第一中标方在执行合同过程中未及时履行合同规定，招标方有权终止第一中标方，由第二名履行执行相关合同。



材料明细表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	厂家要求

	1
	三级螺纹钢
	HRB400E 12
	t
	24
	
	
	

	2
	三级螺纹钢
	HRB400E 14
	t
	6
	
	
	

	合       计
	30
	
	　
	

	注：
1、 此数量为项目暂估数量，实际采购量以项目提料单为准。
2、 此报价为含税单价税率：   13%   。
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